L2

Веселов Илья 2ИСИП-419

Выполнил L2

System A – это сокращение асемблерного кода, который выполняет функцию сдвига вправо

System B – Аналогично только влево

Код рисунка

mov 0240, r0

out r0, p0

mov 0180, r1

out r1, p1

mov 0FF0, r2

out r2, p2

mov 0420, r3

out r3, p3

mov 0420, r3

out r3, p4

mov 0420, r3

out r3, p5

mov 07E0, r3

out r3, p6

mov FFFF, r3

out r3, p7

nop; подарок

nop; Внизу стол

mov 1, r1

system A

system B

system B

system A

qq:

system 6

jnz qq

stop

